| О городе |  | | |  | Доски объявлений |  | | |  | Форумы |  | | |  | История Колпашево |  | | |  | Новости город Колпашево |
О проекте
О городе
Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Москвич, ОДА, и многие другие
"Континент Техно". Контитех
Про железо
Автомасла, автохимия
Классификация масел по вязкости
Классификация автомасел по классу и допускам API
Классификация моторных масел по назначению
Общее о классификации автомобильных масел
Система классификации моторных масел
Классификация масел для бензиновых двигателей
Технические данные автомобилей
Компьютеры, офисная техника, фототехника
Материнские (системные) платы ASUS
Материнские (системные) платы GIGABYTE
Материнские(системные) платы Micro-Star (MSI)
Материнские (системные) платы BIOSTAR
Материнские (системные) платы ELITE GROUP
Ноутбуки Acer
Ноутбуки Asus
Ноутбуки Hewlett-Packard
Ноутбуки Samsung
Перспективы
Введение... Немного о корпусах...
Комплектация системного блока...
Статьи о ремонте автомобилей
Доски объявлений
События в мире
Литературные страницы
Фотогалерея
Гостевая книга
История России
Новости Колпашева
История Колпашево
Китайский Язык школа китайского языка
Новости город Колпашево
Поиск по сайту: Уголок автолюбителя Правила Дорожного Движения Новая таблица штрафов за нарушение ПДД от 01.07.2008 года. История и деятельность компаний Устройство автомобилей: Все автомобили - Страница 1 Все автомобили - Страница 2 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2110 2111 2112 2121 21213 21214 ВАЗ 1111,1113 ОКА Волга 31029 Москвич 2141 Технические данные автомобилей: Все автомобили Размеры коленвалов и поршневых групп: Все ALFA-ROMEO VOLKSWAGEN RENAULT PEUGEOT OPEL MERCEDES-BENZ FORD FIAT CITROEN BMW AUDI TOYOTA( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ) NISSAN: ( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) MITSUBISHI: ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) ISUZU: ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) HINO: ( 1 2 3 4 5 ) DAIHATSU: ( 1 2 ) MAZDA: ( 1 2 3 4 ) KOMATSU: ( 1 2 ) HONDA ( 1 2 3 ) SUBARU SUZUKI Возможные ремоноты валов двигателей автомобилей: TOYOTA NISSAN MITSUBISHI ISUZU HINO DAIHATSU MAZDA KOMATSU HONDA SUBARU SUZUKI Автомасла, автохимия: Все MANNOL NESTE CASTROL ESSOMOBIL SHELL BP ЛУКОЙЛ ZIC ### Полезные ссылки
| # Схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ 1111,11113 ОКА Колпашево. Сегодня: 04.12.2025 года Сделать стартовой страницей. ### Колпашево новости события Автомобили Автофорум В мире Мост в Колпашево О Колпашево История города Колпашево Газета Советский Север Авто Компьютеры Проблемы чтения История России Главная Гостевая Форумы "В нашей стране и в мире" Нарымский край Каталог интернет ресурсов Последние Новости Колпашева Архив новостей 2009 История Колпашева Публикации Колпашевских авторов "Родом из Колпашева" ### Схема включения фар Схема включения фар: 1 - фары; 2 - блок предохранителей; 3 - реле включения ближнего света фар; 4 - выключатель зажигания; 5 - выключатель противотуманного света; 6 - фонарь заднего противотуманного света; 7 - контрольная лампа включения дальнего света; 8 - выключатель наружного освещения; 9 - предохранитель цепи противотуманного света; 10- переключатель света фар; 11 - реле включения дальнего света фар. На автомобиле установлены две фары, объединенные с габаритными (стояночными) огнями. Лампы фар -двухнитевые, стандарта Н4. Напряжение на нити ламп подается через реле типа 113.3747, расположенные под панелью приборов с левой стороны. Характеристики реле: напряжение включения при температуре (20±5)°С - не более 8 В, сопротивление обмотки - (85±8,5) Ом. Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом - в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или - независимо от положения переключателя - если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар). ### Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 - передние указатели поворота; 2 - выключатель зажигания; 3 - выключатель аварийной сигнализации; 4 - переключатель указателей поворота; 5 - боковые указатели поворота; 6 - лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 - контрольная лампа указателей поворота (в комбинации приборов); 8 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 - блок предохранителей. Указатели поворота включаются левым подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на кнопку выключателя аварийной сигнализации. Мигание ламп в этом режиме обеспечивает реле-прерыватель типа 231.3747, расположенный под панелью приборов с левой стороны. При перегорании одной из них частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от -40 до +55°С и напряжении питания от 10,8 до 15 В. ### Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона: 1 - лампы габаритного света в фарах; 2 - блок предохранителей; 3 - выключатель наружного освещения; 4 - контрольная лампа габаритного света; 5 - лампа освещения комбинации приборов; 6 - фонари освещения номерного знака; 7 - лампы габаритного света в задних фонарях. Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения независимо от положения ключа в выключателе зажигания. Лампы фонарей освещения номерного знака и подсветка приборов включаются одновременно с наружным освещением. Напряжение к выключателю лампы плафона подается также независимо от положения выключателя зажигания. Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач. ### Схема включения звукового сигнала Схема включения звукового сигнала: 1 - звуковой сигнал; 2 - штепсельная розетка для переносной лампы; 3 - колодка заднего жгута проводов; 4 - блок предохранителей; 5 - выключатель звукового сигнала. Звуковой сигнал типа С-304 или С-305 закреплен в моторном отсеке на кронштейне к панели рамки радиатора. Включается центральной кнопкой рулевого колеса. Если звук сигнала стал слабым и хриплым, отрегулируйте его, поворачивая винт на корпусе в ту или иную сторону. Если регулировка не помогла, разберите сигнал и зачистите контакты его прерывателя. При сборке установите прежнюю прокладку между корпусом и мембраной, чтобы не нарушить зазор между сердечником и якорем. ### Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1 -электродвигатель омывателя ветрового стекла; 2 - электродвигатель очистителя ветрового стекла; 3 - выключатель зажигания; 4 - блок предохранителей; 5 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 - условная нумерация штекеров в колодке переключателя; 7 - реле очистителя ветрового стекла; 8 - условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя очистителя ветрового стекла. Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора, рычага и щетки. Электродвигатель очистителя - двух-щеточный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель. Технические характеристики моторедуктора: Частота вращения вала при напряжении питания 14 В, нагрузке 0,15 кгс-м и температуре окружающей среды (25+10)°С, мин-1, не менее 50 Потребляемый в этих условиях ток, А, не более 3,5 Очиститель имеет два режима работы - непрерывный и прерывистый, они включаются правым под-рулевым переключателем. Прерывистый режим обеспечивается реле типа РС-514, установленным под панелью приборов с левой стороны. Реле должно обеспечивать включение электродвигателя с частотой 9-17 циклов в минуту при температуре от -20 до +50°С и напряжении питания 10 В. В начале работы в прерывистом режиме допускается до четырех непрерывных двойных ходов щетки. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменить (возможна зачистка коллектора и контактов концевого выключателя). Омыватель ветрового стекла состоит из полиэтиленового бачка с электрическим насосом, установленного в моторном отсеке, форсунки омывателя, расположенной на капоте, и гибких соединительных шлангов. Электродвигатель насоса включается оттягиванием "на себя" правого подрулевого переключателя. Неисправный насос заменяют. Засорившиеся форсунки можно продуть в обратном направлении или прочистить леской. ### Схема включения очистителя, омывателя и элемента обогрева стекла двери задка Схема включения очистителя, омывателя и элемента обогрева стекла двери задка: 1 - блок предохранителей; 2 - переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка; 3 - электродвигатель омывателя стекла двери задка; 4 - электродвигатель очистителя стекла двери задка; 5 - элемент обогрева стекла двери задка; 6 - реле включения обогрева стекла двери задка; 7 - выключатель обогрева стекла двери задка; 8 - выключатель зажигания. Очиститель стекла двери задка состоит из моторедуктора типа 471.3730, рычага и щетки. Рычаг со щеткой останавливается внизу в наклонном положении и направлен вправо по ходу автомобиля. Электродвигатель очистителя - двухщеточ-ный, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель. Неисправный моторедуктор заменяют новым (возможна лишь зачистка коллектора и контактов концевого выключателя). Технические характеристики моторедуктора: Число двойных ходов при напряжении питания 14 В, нагрузке 0,05 кгс-м и температуре окружающей среды (25+10)°С, мин-1 (50+5) Потребляемый в этих условиях ток, А, не более 2 Омыватель стекла двери задка состоит из полиэтиленового бачка с электрическим насосом,установленного в салоне с левой стороны в нише возле задней двери, форсунки омывателя, расположенной на задней двери вверху слева, и гибких соединительных шлангов. Очиститель и омыватель стекла двери задка включается трехпозицион-ным переключателем, расположенным на панели приборов с левой стороны. В промежуточном (фиксированном) положении клавиши включен только очиститель заднего стекла, при полностью нажатой клавише (нефиксированное положение) дополнительно включается омыватель. ### Схема включения контрольных приборов Схема включения контрольных приборов: 1 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 2 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 3 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной тормозной системы; 4 - контрольная лампа давления масла; 5 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 - блок предохранителей; 7 - выключатель зажигания; 8 - выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 9 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 10- датчик уровня тормозной жидкости; 11 - датчик контрольной лампы давления масла; 12 - датчик указателя уровня и резерва топлива. ### Схема соединений комбинации приборов (вид сзади) Схема соединений комбинации приборов (вид сзади): 1 - контрольная лампа дальнего света фар; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 - контрольная лампа габаритного света; 4 - контрольная лампа указателей поворота; 5 - лампа освещения комбинации приборов; 6 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 7 - контрольная лампа давления масла; 8 - указатель уровня и резерва топлива; 9 - контрольная лампа резерва топлива; 10- контрольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости. | Колпашево... Кто в городе живёт. Банки Кредитование Общеобразовательные школы Школы доп образования Школа О Китайский Изучение китайского языка Культура Право и Правопорядок Профтехобразование СМИ Сельское хозяйство Медицина Аптеки Комунальное хозяйство Спорт Торговля Ремонт автомобилей Службы быта Строительство Кафе Рестораны Транспорт Такси #### Может быть полезно: Автобарахолка города Иваново #### Авторские мнения: По- прежнему актуально! : "Покормить Мишку, или как жить на процент статистической погрешности." ### Публикации Колпашевских авторов "Родом из Колпашева" Мысли о Родине Недетские проблемы детского чтения #### Некоторые исторические факты, интересные события, вехи развития #### города Колпашево Авиапредприятие Школа №4, Матьянга Проф. училище ПУ-29 Городские окраины ### Культурная жизнь города Колпашева "Рукотворное чудо" 2011 Выставка "Рукотворное чудо" Премьера "Актёрской книги" ### Люди и их дела в Колпашево Городскому мировому суду 10 лет На речных просторах Человек года 2008 Не потерянные во льдах Покоряя московскую сцену Авторалли февраль 2009 Чемпионка мира по карате кёкусинкай 2009 Мария Панова ### О Колпашево в прозе Колпашево зима 2009 Немного о компьютерном железе Все материнки ASUS Все материнки GigaByte Все ноутбуки Asus Все ноутбуки Samsung Все ноутбуки HP
2008-2023 Copyright © Колпашево."Континент Техно" При копировании материалов прямая ссылка обязательна |
сегодня: 04.12.2025 года Сделать стартовой страницей. Колпашево В мире Мост в Колпашево О Колпашево История Колпашева Авто Компьютеры Проблемы чтения История России Главная Нарымский край